|  |
| --- |
| **M22759 – Smooth Composite** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mil-Spec** | **Insulation** | **Voltage** | **Temp.** | **Conductor** | **AWG Range** | **Cable Designator** |
| **SAE AS22759/180** | Lightweight Composite | 600 | 150°C | TPC | 26 THRU 10 | **DB** |
| **SAE AS22759/181** | Lightweight Composite | 600 | 200°C | SP ALLOY | 26 THRU 20 | **DC** |
| **SAE AS22759/182** | Normal Weight Composite | 600 | 260°C | NP ALLOY | 26 THRU 20 | **DE** |
| **SAE AS22759/183** | Normal Weight Composite | 600 | 200°C | SPC | 8 THRU 4/0 | **DF** |
| **SAE AS22759/184** | Normal Weight Composite | 600 | 260°C | NPC | 8 THRU 4/0 | **DG** |
| **SAE AS22759/185** | Normal Weight Composite | 600 | 150°C | TPC | 8 THRU 4/0 | **DH** |
| **SAE AS22759/186** | Normal Weight Composite | 600 | 200°C | SPC | 26 THRU 4/0 | **DJ** |
| **SAE AS22759/187** | Normal Weight Composite | 600 | 260°C | NPC | 26 THRU 4/0 | **DK** |
| **SAE AS22759/188** | Normal Weight Composite | 600 | 150°C | TPC | 26 THRU 4/0 | **DL** |
| **SAE AS22759/189** | Normal Weight Composite | 600 | 200°C | SP ALLOY | 26 THRU 20 | **DM** |
| **SAE AS22759/190** | Normal Weight Composite | 600 | 260°C | NP ALLOY | 26 THRU 20 | **DN** |
| **SAE AS22759/191** | Lightweight Composite | 600 | 200°C | SPC | 26 THRU 10 | **DP** |
| **SAE AS22759/192** | Lightweight Composite | 600 | 260°C | NPC | 26 THRU 10 | **DR** |