|  |
| --- |
| **M27500 Cable (NEMA WC27500)** |

**Basic Wire Specification**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Specification** | **Symbol** | **Specification** | **Symbol** | **Specification** |
| CA | AS22759/13 | ML | AS81044/12 | ST | AS22759/46 |
| CB | AS22759/14 | MM | AS81044/13 | SV | AS22759/47 |
| CC | AS22759/15 | MR | MIL-DTL-81381/7 | SW | AS22759/48 |
| DB\* | AS22759/180 | MS | MIL-DTL-81381/8 | SX | AS22759/49 |
| DC\* | AS22759/181 | MT | MIL-DTL-81381/9 | SY | AS22759/50 |
| DE\* | AS22759/182 | MV | MIL-DTL-81381/10 | TA | AS22759/8 |
| DF\* | AS22759/183 | MW | MIL-DTL-81381/11 | TE | AS22759/16 |
| DG\* | AS22759/184 | MY | MIL-DTL-81381/12 | TF | AS22759/17 |
| DH\* | AS22759/185 | NA | MIL-DTL-81381/13 | TG | AS22759/18 |
| DJ\* | AS22759/186 | NB | MIL-DTL-81381/14 | TH | AS22759/19 |
| DK\* | AS22759/187 | NE | MIL-DTL-81381/17 | TK | AS22759/20 |
| DL\* | AS22759/188 | NF | MIL-DTL-81381/18 | TL | AS22759/21 |
| DM\* | AS22759/188 | NG | MIL-DTL-81381/19 | TM | AS22759/22 |
| DN\* | AS22759/190 | NH | MIL-DTL-81381/20 | TN | AS22759/23 |
| DP\* | AS22759/191 | NK | MIL-DTL-81381/21 | VA | AS22759/5 |
| DR\* | AS22759/192 | NL | MIL-DTL-81381/22 | WA | AS22759/6 |
| E | AS22759/2 | RA | AS22759/3 | WB | AS22759/80 |
| EA | AS22759/1 | RB | AS22759/4 | WC | AS22759/81 |
| JA | MIL-DTL-81381/1 | RC | AS22759/11 | WE | AS22759/82 |
| JB | AS22759/28 | RE | AS22759/12 | WF | AS22759/83 |
| JC | AS22759/29 | SA | AS22759/7 | WG | AS22759/84 |
| JD | AS22759/30 | SB | AS22759/32 | WH | AS22759/85 |
| JE | AS22759/31 | SC | AS22759/33 | WJ | AS22759/86 |
| JF | AS25038/3 | SD | AS22759/34 | WK | AS22759/87 |
| LE | AS22759/9 | SE | AS22759/35 | WL | AS22759/88 |
| LH | AS22759/10 | SM | AS22759/41 | WM | AS22759/89 |
| ME | AS81044/6 | SN | AS22759/42 | WN | AS22759/90 |
| MF | AS81044/7 | SP | AS22759/43 | WP | AS22759/91 |
| MH | AS81044/9 | SR | AS22759/44 | WR | AS22759/92 |
| MJ | AS81044/10 | SS | AS22759/45 |  |  |
| \*Proposed for WC27500-2011 revision | | | | | |